Карта тестовых заданий
[bookmark: _Hlk222585412]Специальность подготовки: 15.02.16 Технология машиностроения
Компетенции:
ОК.1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 
ОК.02 	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 
Индикатор:
Практический опыт
- в изучении структуры и принципов построения систем, функционального назначения, конструктивных особенностей, принципов действия, элементов их графического изображения. 
Также дисциплина помогает усвоить методику проектирования и расчёта систем и их элементов, изучить вопросы монтажа, наладки и эксплуатации систем
Знать
- основные физические законы в области гидравлики, пневматики и термодинамики;
- принцип работы гидравлических и пневматических устройств;
- структуру системы автоматического управления на гидравлической и пневматической элементной базе;
- методику и расчёт основных параметров гидро- и пнвмоприводов;
- требования, предъявляемые к написанию, оформлению и защите учебно-исследовательской работы.
Уметь
- пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками при выборе и расчете основных видов гидравлического и пневматического оборудования;
- производить расчет параметров гидро- и пневмопроводов;
- читать и составлять простые принципиальные схемы гидро- и пневмосистем;
- анализировать термодинамические циклы систем.
[bookmark: _GoBack]Дисциплина: ОП.15 «Гидравлические и пневматические системы»
Описание теста:
1. Тест состоит из 75 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 90 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.
Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)».
Комплект тестовых заданий
Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1. Рабочей средой в гидравлической системе является:
А) воздух
Б) жидкость
В) пар
Г) газ
 2. Основной элемент для создания давления в пневмосистеме:
А) насос
Б) компрессор
В) гидроцилиндр
Г) фильтр
 3. Давление измеряется в:
А) паскалях
Б) ваттах
В) герцах
Г) амперах
 4. Гидроцилиндр преобразует энергию жидкости в:
А) тепловую энергию
Б) вращательное движение
В) поступательное движение
Г) электрический сигнал
 5. Устройство для очистки рабочей среды:
А) радиатор
Б) распределитель
В) фильтр
Г) ресивер

Средне-сложные (2 уровень)

6. Предохранительный клапан предназначен для:
А) регулирования расхода
Б) защиты системы от избыточного давления
В) охлаждения жидкости
Г) накопления энергии
 7. Распределитель служит для:
А) изменения направления потока
Б) повышения температуры
В) хранения жидкости
Г) измерения давления
 8. Гидроаккумулятор используется для:
А) очистки жидкости
Б) создания вакуума
В) накопления энергии давления
Г) фильтрации воздуха
 9. Ресивер в пневмосистеме предназначен для:
А) стабилизации давления и накопления воздуха
Б) охлаждения масла
В) измерения расхода
Г) преобразования энергии
 10. Манометр служит для измерения:
А) температуры
Б) расхода
В) давления
Г) скорости
 11. Основным преимуществом гидросистем является:
А) высокая точность и большая сила
Б) низкая стоимость
В) отсутствие утечек
Г) простота конструкции
 12. Вязкость рабочей жидкости влияет на:
А) цвет системы
Б) потери давления
В) напряжение сети
Г) массу оборудования
 13. Дроссель применяется для:
А) регулирования расхода
Б) увеличения объема
В) очистки воздуха
Г) снижения температуры
 14. Пневмоцилиндр выполняет:
А) вращательное движение
Б) измерение давления
В) поступательное движение
Г) нагрев воздуха
 15. Обратный клапан предназначен для:
А) пропуска потока в одном направлении
Б) повышения давления
В) охлаждения
Г) фильтрации
 16. Насос преобразует:
А) электрическую энергию в гидравлическую
Б) тепловую в механическую
В) механическую в электрическую
Г) пневматическую в тепловую
 17. Компрессор отличается от насоса тем, что:
А) работает только с жидкостью
Б) сжимает газ
В) не создает давления
Г) не требует привода
 18. Основной недостаток пневмосистем:
А) высокая точность
Б) большая сила
В) сжимаемость воздуха
Г) отсутствие шума
 19. Фильтры тонкой очистки устанавливаются:
А) перед исполнительным механизмом
Б) только в баке
В) на выходе в атмосферу
Г) в ресивере
 20. Рабочее давление в гидросистемах обычно:
А) ниже 0,1 МПа
Б) 0,2–0,3 МПа
В) выше 5 МПа
Г) равно атмосферному
 21. Утечки в гидросистеме приводят к:
А) повышению давления
Б) снижению эффективности
В) увеличению вязкости
Г) росту температуры воздуха
 22. Пневмораспределитель управляет:
А) температурой
Б) направлением потока воздуха
В) плотностью
Г) вязкостью
 23. Гидромотор создает:
А) поступательное движение
Б) колебательное движение
В) вращательное движение
Г) электрический ток
 24. Температура рабочей жидкости влияет на:
А) вязкость
Б) цвет
В) длину трубопровода
Г) напряжение
 25. Основная причина кавитации:
А) высокое давление
Б) низкое давление на входе насоса
В) высокая температура воздуха
Г) засор фильтра
 26. Реле давления применяется для:
А) контроля давления
Б) охлаждения
В) очистки
Г) нагрева
 27. Пневмосистемы чаще применяются там, где требуется:
А) большая мощность
Б) высокая точность позиционирования
В) высокая скорость и безопасность
Г) отсутствие шума
 28. Гидробак служит для:
А) хранения рабочей жидкости
Б) измерения давления
В) нагрева
Г) сжатия
 29. Трубопроводы в системах предназначены для:
А) передачи рабочей среды
Б) охлаждения
В) фильтрации
Г) накопления
 30. Двухсторонний гидроцилиндр работает за счет:
А) давления с одной стороны
Б) пружины
В) давления с двух сторон поршня
Г) вакуума
 31. Смазка в компрессоре необходима для:
А) уменьшения износа
Б) повышения давления
В) фильтрации
Г) охлаждения воздуха
 32. Осушитель воздуха в пневмосистеме предназначен для:
А) удаления влаги
Б) нагрева
В) повышения давления
Г) измерения расхода
 33. Регулятор давления обеспечивает:
А) постоянство давления на выходе
Б) фильтрацию
В) охлаждение
Г) накопление

Сложные (3 уровень)

Задания на установление соответствия/последовательности

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

34  Установите соответствие между элементом и его функцией:
	1. насос
 2. фильтр
 3. манометр
 4. гидроцилиндр
	А) измерение давления
Б) очистка рабочей среды
В) создание давления
Г) преобразование энергии в поступательное движение


35 Установите соответствие:
	1. компрессор
 2. ресивер
 3. распределитель
 4. обратный клапан
	А) накопление воздуха
Б) сжатие воздуха
В) изменение направления потока
Г) пропуск в одном направлении


36. Установите последовательность работы гидросистемы:
А) подача жидкости к исполнительному механизму
Б) создание давления насосом
В) возврат жидкости в бак
Г) забор жидкости из бака

37. Установите последовательность работы пневмосистемы:
А) подача воздуха к цилиндру
Б) сжатие воздуха
В) накопление в ресивере
Г) фильтрация

38. Последовательность включения оборудования:
А) запуск привода
Б) проверка уровня жидкости
В) включение насоса
Г) подача давления

39. Последовательность технического обслуживания:
А) отключение питания
Б) проверка давления
В) осмотр соединений
Г) запуск системы

Средне-сложные (2 уровень)

40 Установите соответствие:

	1. предохранительный клапан
 2. регулятор давления
 3. дроссель
 4. гидроаккумулятор
	А) накопление энергии
Б) ограничение максимального давления
В) поддержание заданного давления
Г) регулирование расхода
 







41Установите соответствие:
	1. кавитация
 2. утечка
 3. перегрев
 4. засорение
	А) наличие пузырьков
Б) потеря рабочей среды
В) повышение температуры
Г) снижение пропускной способности


Сложные (3 уровень)

42 Установите соответствие типов насосов и принципа работы:
	1. шестеренный
 2. поршневой
 3. пластинчатый
 4. центробежный
	А) перемещение жидкости за счет вращающихся шестерен
Б) возвратно-поступательное движение поршня
В) использование центробежной силы
Г) работа за счет подвижных пластин



43 Установите соответствие режимов работы и характеристик:
	1. номинальный
 2. аварийный
 3. холостой ход
 4. перегрузочный
	А) работа без нагрузки
Б) превышение допустимых параметров
В) стандартный режим
Г) опасное состояние





Задания открытого типа
Задания на дополнение
Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

 44. Рабочей средой в гидросистеме является ____.
 45. Давление измеряется в ____.
 46. Устройство для сжатия воздуха называется ____.
 47. Очистка рабочей жидкости осуществляется с помощью ____.
 48. Прибор для измерения давления — это ____.

Средне-сложные (2 уровень)

 49. Потери давления зависят от ____ рабочей жидкости.
 50. Гидроаккумулятор служит для накопления ____.
 51. Обратный клапан пропускает поток только в ____ направлении.
 52. Кавитация возникает при понижении ____ на входе насоса.
 53. Ресивер предназначен для накопления ____.
 54. Дроссель используется для регулирования ____.
 55. Пневмоцилиндр преобразует энергию воздуха в ____ движение.
 56. Предохранительный клапан защищает систему от ____.
 57. Осушитель удаляет из воздуха ____.
 58. Температура влияет на ____ жидкости.
 59. Гидромотор создает ____ движение.

Сложные (3 уровень)

 60. КПД гидросистемы определяется отношением полезной мощности к ____.
 61. Герметичность системы предотвращает ____ рабочей среды.
 62. Регулятор расхода поддерживает постоянный ____.
 63. Давление создается за счет передачи ____ от насоса жидкости.
 64. Поршневой насос относится к машинам ____ действия.
 65. Сжимаемость воздуха влияет на ____ позиционирования.
 66. Теплообменник служит для ____ рабочей жидкости.
 67. Гидравлический удар возникает при резком ____ потока.
 68. Манометр подключается к ____ линии.
 69. Номинальное давление указывается в ____ документации.
 70. Вязкость характеризует внутреннее ____ жидкости.

Задания свободного изложения
Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)
71. Охарактеризуйте назначение гидравлических систем.
72. Опишите основные элементы пневматической системы.

Средне-сложные (2 уровень)
73. Объясните принцип работы гидроцилиндра двустороннего действия.
74. Раскройте причины возникновения кавитации и её последствия.

Сложные (3 уровень)
75. Проанализируйте сравнительные преимущества и недостатки гидравлических и пневматических систем в промышленном оборудовании.

Карта учета тестовых заданий
	Специальность подготовки
	15.02.16 Технология машиностроения 

	Дисциплина
	ОП… «Гидравлические и пневматические систем»

	Компетенция
	ОК.1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 
ОК.02 	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

	Индикатор
	Практический опыт
- в изучении структуры и принципов построения систем, функционального назначения, конструктивных особенностей, принципов действия, элементов их графического изображения. 
Также дисциплина помогает усвоить методику проектирования и расчёта систем и их элементов, изучить вопросы монтажа, наладки и эксплуатации систем
Знать
- основные физические законы в области гидравлики, пневматики и термодинамики;
- принцип работы гидравлических и пневматических устройств;
- структуру системы автоматического управления на гидравлической и пневматической элементной базе;
- методику и расчёт основных параметров гидро- и пнвмоприводов;
- требования, предъявляемые к написанию, оформлению и защите учебно-исследовательской работы.
Уметь
- пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками при выборе и расчете основных видов гидравлического и пневматического оборудования;
- производить расчет параметров гидро- и пневмопроводов;
- читать и составлять простые принципиальные схемы гидро- и пневмосистем;
- анализировать термодинамические циклы систем.

	
Уровень освоения
	Тестовые задания
	Итого

	
	Закрытого типа
	Открытого типа
	

	
	Альтернативный выбор
	Установление соответствия/ последовательности
	
На дополнение
	Свободного изложения
	

	1 (20%)
	5
	6
	5
	2
	18

	2 (70 %)
	27
	2
	11
	2
	42

	3 (10 %)
	1
	2
	11
	1
	15

	Итого:
	33 шт.
	10 шт.
	27 шт.
	5 шт.
	75 шт



Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 
Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)
	Оценка 
	Процент верных ответов
	Баллы 

	«удовлетворительно»
	70–79 %
	61–75 баллов

	«хорошо»
	80–90 %
	76–90 баллов

	«отлично»
	91–100 %
	91–100 баллов







Ключи ответов

	№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа
	
	
	
	

	1
	Б
	
	
	49
	вязкости

	2
	Б
	
	
	50
	энергии

	3
	А
	
	
	51
	одном

	4
	В
	
	
	52
	давления

	5
	В
	
	
	53
	воздуха

	6
	Б
	
	
	54
	расхода

	7
	А
	
	
	55
	поступательное

	8
	В
	
	
	56
	перегрузки

	9
	А
	
	
	57
	влагу

	10
	В
	
	
	58
	вязкость

	11
	А
	
	
	59
	вращательное

	12
	Б
	
	
	60
	затраченной

	13
	А
	
	
	61
	утечки

	14
	В
	
	
	62
	расход

	15
	А
	
	
	63
	энергии

	16
	А
	
	
	64
	объемного

	17
	Б
	
	
	65
	точность

	18
	В
	
	
	66
	охлаждения

	19
	А
	
	
	67
	перекрытии

	20
	В
	
	
	68
	напорной

	21
	Б
	
	
	69
	технической

	22
	Б
	
	
	70
	трение

	23
	В
	
	
	
	

	24
	А
	
	
	
	

	25
	Б
	
	
	
	

	26
	А
	
	
	
	

	27
	В
	
	
	
	

	28
	А
	
	
	
	

	29
	А
	
	
	
	

	30
	В
	
	
	
	

	31
	А
	
	
	
	

	32
	А
	
	
	
	

	33
	А
	
	
	
	

	34
	1–В, 2–Б, 3–А, 4–Г
	
	
	
	

	35
	1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г
	
	
	
	

	36
	Г, Б, А, В
	
	
	
	

	37
	Б, В, Г, А
	
	
	
	

	38
	Б, А, В, Г
	
	
	
	

	39
	А, В, Б, Г
	
	
	
	

	40
	1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А
	
	
	
	

	41
	1–А, 2–Б, 3–В, 4–Г
	
	
	
	

	42
	1–А, 2–Б, 3–Г, 4–В
	
	
	
	

	43
	1–В, 2–Г, 3–А, 4–Б
	
	
	
	

	44
	жидкость
	
	
	
	

	45
	паскалях
	
	
	
	

	46
	компрессор
	
	
	
	

	47
	фильтр
	
	
	
	

	48
	манометр
	
	
	
	


 

