[bookmark: _GoBack]КАРТА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Компетенция ПК-2 Способность разрабатывать авторские эскизные архитектурные проекты
Индикатор ПК-2.4 Принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат
Дисциплина   Физика среды и ограждающих конструкций
Описание теста:
1. Тест состоит из 85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.
Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий
Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Количеством влаги в 1 м3 воздуха называют:
А) Абсолютную влажность
Б) Точку росы
В) Заморозки

2. Перенос тепла от нагретой среды к холодной через разделяющую их стену – это:
А) теплопередача 
Б) теплопроводность
В) теплоотдача

3. Ударным шумом для данного помещения является:
А) шум мусороуборочной машины	
Б) шум от игры в футбол на спортивной площадке во дворе
В) танцевальная вечеринка этажом выше
	
4. Основная причина переувлажнения наружных стен здания – это
А) грунтовая влага 
Б) атмосферная влага
В) конденсационная влага

5. Точка росы показывает:
А) разность температур внутреннего и наружного воздуха 
Б) разность температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности, при которой наступает конденсация
В) температуру, при которой воздух достигает насыщения водяным паром

Средне – сложные (2 уровень)

6. Требуемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены не зависит от:
А) коэффициента теплопроводности материалов стены
Б) района строительства
В) назначения здания

7. В больших залах корректируют форму потолка, скашивая его переднюю и заднюю части, для:
А) оптимизации времени реверберации
Б) того, чтобы направить отраженную звуковую энергию во вторую половину зала
В) того, чтобы избежать акустических теней в зоне зрительских мест

8. Теплопроводность материала НЕ зависит от:
А) атмосферного давления
Б) плотности материала
В) влажности

9. Чем выше сопротивление теплопередаче конструкции, тем
А) больше потерь тепла через эту конструкцию
Б) лучше её теплоизолирующая способность
В) хуже энергоэффективность

[bookmark: _Hlk152090702]10. Максимальной паропроницаемостью обладает: 
А) хлопок
Б) металл
В) стекло

11. Минимальной паропроницаемостью обладает:
А) кирпич
Б) бетон
В) пластик

12. Диапазон частот слышимых звуков, Гц: 
А) 20 – 20000 
Б) 20 – 2000 
В) 200 – 20000


13. Частота звука определяет:
А) Высоту тона
Б) Громкость
В) Окраску звучания

14. Волны, которые распространяются только в одном направлении:
А) продольные
Б) поперечные
В) изгибные

15. Наибольшая скорость распространения звука:
А) в воздухе
Б) в стали 
В) в воде

16. Единица измерения уровня звукового давления:
А) Кельвин 
Б) децибел
В) люкс

17. Болевой порог человека в децибелах составляет:
А) 120 дБ 
Б) 15 дБ 
В) 98 дБ 

18. Источником воздушного шума является: 
А) Щелканье выключателя
Б) Кондиционер
В) Блендер

19. Малое время реверберации требуется в:
А) кинотеатрах
Б) студиях звукозаписи
В) лекционных залах

20. Машины относятся к следующему виду источников шума:
А) Линейный источник шума
Б) Точечный источник шума
В) Плоскостной источник шума

21. Ширина зала прямоугольной формы составляет 20 м. Акустические условия будут лучше при длине зала
А) 16 м
Б) 20 м
В) 24 м

22. Индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкции показывает
А) отношение уровней звука до и после прохождения звука через конструкцию
Б) разницу уровней звука до и после прохождения звука через конструкцию
В) допустимый уровень шума в изолируемом помещении

23. Шум поезда  - это шум …:
А) колеблющийся во времени
Б) прерывистый
В) импульсный

24. График распределения температур в многослойной стене представляет собой прямую линию, если по оси абсцисс отложить:
А) толщину слоев
Б) термическое сопротивление слоев
В) сопротивление паропроницанию слоев

25. Стены в помещении облицованы деревянными панелями на расстоянии 10 см от поверхности. Такая отделка:    	   	 	
А)  поглощает звуки в области низких частот
Б) поглощает звуки в области высоких частот
В) не является звукопоглощающей
Г) улучшает акустический комфорт в помещении
Д) уменьшает звукоизоляцию помещения

26. Чем меньше теплопроводность материала, тем:	   	 	
А)  Больше потерь тепла
Б) Хуже теплоизоляция
В) Лучше теплоизоляция
Г) Экономичнее отопление
Д) Хуже энергоэффективность

27. Из следующих материалов высокую удельную теплоемкость имеют:	   	 
А)  Газобетон
Б) Кирпич
В) Минеральная вата
Г) Пенопласт
Д) Дерево

28. Конструкции, обеспечивающие теплоизоляцию помещения:	   	 	
А)  Двери с утеплителем
Б) Тонкие стены
В) Использование материалов с низкой теплопроводностью
Г) Жалюзи
Д) Окна со стеклопакетами

29. Теплоустойчивость наружных ограждающих конструкций выше, если они:	   	 
А) имеют низкую теплопроводность
Б) имеют небольшую массу
В) расположены в зонах с высокой влажностью воздуха
Г) подвержены воздействию солнечных лучей
Д) имеют высокую теплопроводность

30. Упругие свойства материала характеризует:	   	 	
А)  Плотность
Б) Электропроводность
В) Коэффициент Пуассона
Г) Модуль Юнга
Д) Коэффициент хрупкости

31. НЕ существует следующего пути распространения шума в зданиях:	 	
А)  структурного
Б) оптического
В) воздушного
Г) химического
Д) ударного

32. По характеру спектра шум бывает:	   	 	
А)  Узкополосный
Б) Импульсный
В) Широкополосный
Г) Вибрационный
Д) Акустический

Сложные  (3 уровень)

33. На потери тепла через окна здания влияют: 
А) Материал окна
Б) Расположение окна
В) Высота окна над уровнем земли
Г) Материал стен здания
Д) Температура воздуха

34. Конструкции, которые обеспечивают теплоизоляцию помещения:
А) жалюзи
Б) шторы	
В) окна
Г) стены
Д) кровля


35. Чем выше сопротивление теплопередаче R конструкции, тем:
А) тем меньше теплопередача через эту конструкцию
Б) тем больше теплопередача через эту конструкцию
В) тем лучше теплоизоляция
Г) тем хуже теплоизоляция
Д) тем выше затраты на отопление и охлаждение


Установление соответствия / установление последовательности
Простые  (1 уровень)

36. Установить соответствие между мероприятиями по защите от шума и местом их проведения.
(1 – Б, 2 – А)	
1. Градостроительные                                         А) В объекте шумозащиты
2. Конструктивные и планировочные               Б)  На пути распространения шума от источника
                                                                                шума к объекту шумозащиты                                                                              
                                                                                В) В источнике шума  
37. Установить соответствие между акустическим недостатком зрительного зала и формой плана.
(1 – В, 2 – Б)
1. Порхающее эхо                                             А) Трапеция
2. Фокусировка звука                                       Б) Круг
                                                                            В) Прямоугольник 
Средне-сложные  (2 уровень)

38. Расположите материалы в порядке увеличения коэффициента паропроницаемости.
(2-1-3)
1. Стеновой кирпич 
2. Металлы
3. Волокнистые теплоизоляционные материалы

39. Установить соответствие..
(1-В, 2-Б)
1. Конвекция                                                              А) свойство материала проводить тепловую энергию через свою структуру
2. Теплопередача                                               Б) процесс передачи тепловой энергии от одного тела к другому через прямой контакт
                                                                                    В) процесс передачи тепла путем перемещения теплых и холодных масс 

40. Расположите материалы в порядке увеличения коэффициента теплопроводности.
2-1-3
1. Стеновой кирпич 
2. Волокнистые теплоизоляционные материалы
3. Металлы

41. Установите последовательность слоев наружной стены с навесным вентилируемым фасадом от внутреннего слоя к наружному.
4-2-1-3
1. Плиты минераловатные
2. Кирпичная кладка
3. Фасадные плиты
4. Штукатурка

42. Установить соответствие между строительным материалом и коэффициентом теплопроводности.
(1 – В, 2 – А)
1. Кирпич                                                                   А) 0,056 – 0,08 Вт/(м·°С)
2. Плиты минераловатные                                       Б) 1,92 – 2,04 Вт/(м·°С)
                                                                                    В) 0,58 – 0,81 Вт/(м·°С)

43. Установить соответствие между акустическим недостатком зрительного зала и формой плана.
(1 – В, 2 – Б)
1. Порхающее эхо                                             А) Трапеция
2. Фокусировка звука                                       Б) Круг
                                                                            В) Прямоугольник 

44. Установить соответствие.
(1-А, 2-Б)	
1. Теплопроводность                               А) Вт/(м К).
2. Сопротивление теплопередаче           Б) м2С/Вт 
                                                                   В) Вт/(м2·ºС)

Сложные  (3 уровень)

45. Установите последовательность слоев наружной стены от внутреннего слоя к наружному для защиты ее от переувлажнения.
(3-4-1-2)
1. Плиты минераловатные
2. Кирпичная облицовка
3. Керамзитобетон
4. Слой пароизоляции – полиэтиленовая пленка

Задания открытого типа
Задания на дополнение
Напишите пропущенное слово или число

Простые  (1 уровень)	
46.  Отношение толщины слоя стены к коэффициенту теплопроводности материала слоя – это термическое _____________________. (сопротивление)

47. Свойство ограждения сохранять постоянство или ограничивать колебания температуры на внутренних поверхностях называется ___________ (теплоустойчивость, теплоустойчивостью)

48. Инфразвуки – это колебания с частотой _____________ 20 Гц. (меньше, менее, ниже)

49. Сопротивление, оказываемое фильтрации воздуха ограждающей конструкцией в целом или ее отдельными слоями, называют сопротивлением ______________________ ограждения (воздухопроницаемости)

50. Относительная влажность воздуха представляет собой отношение действительной и максимальной упругостей водяного давлений или так называемых  _____________________ давлений (парциальных)

Средне-сложные (2 уровень)

51. Степень теплопроводности материала характеризуется величиной  коэффициента _____________ (теплопроводности)

52. Свойство материала отдавать теплоту в окружающую среду в форме лучистой энергии – это тепловое  ____________________________________ (излучение)

53. Сорбция – это процесс поглощения _____________ из воздуха  (влаги)

54. Отношение толщины отдельного слоя ограждения к коэффициенту ___________ материала слоя называется термическим сопротивлением (теплопроводности)

55. С повышением величины показателя тепловой инерции ограждения D его теплоустойчивость ____________________ (возрастает, увеличивается)

56. Показатель тепловой инерции для слоя резких колебаний равен ______________________ (0, нулю)

57. Температура, при которой воздух начинает выделять влагу в форме воды называется ____________________ (точкой росы, точка росы)

58. Экономия энергии увеличивается, если общее сопротивление теплопередаче ________________ (возрастает, увеличивается)

59. К способам переноса тепла относятся: конвекция, тепловое излучение и _______________(теплопроводность)

60. Допустимый температурный перепад между расчетной температурой воздуха и температурой внутренней поверхности наружных стен жилых помещений составляет ___________°С (4, четыре)

61. Пароизоляционный слой располагают с ___________ стороны ограждающей конструкции (внутренней)

62. Вид теплообмена между соприкасающимися частицами материала или структурными элементами среды называется ___________ (теплопроводность, теплопроводностью)

63 При увлажнении ограждающей конструкции её сопротивление теплопередаче ___________(уменьшается, снижается)

64. Выпадение конденсата на внутренней поверхности стены происходит, если ее температура _____________ температуры точки росы внутреннего воздуха.
(ниже, меньше, менее)

65. Отопительный период для жилых зданий – это период, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже + ___°С. (8)

66. Для определения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции необходимо рассчитать градусо-сутки  __________________(отопительного периода)

67. Наружная стена здания удовлетворяет требованиям тепловой защиты зданий, если ее сопротивление теплопередаче ___________ нормативного значения.
(не меньше, не менее, больше, выше)

68. Процесс постепенного затухания звука в помещении после прекращения действия источника звука – это ______________________(реверберация)

69. Точка, в которой сходятся звуки после отражения от вогнутой поверхности, назывется ____________________(фокус, фокусом)

70. Для устранения явления эха в зале для отделки задней стены рекомендуют использовать ___________________________материалы. (звукопоглощающие)

71. Для проверки возникновения эха в расчетной точке зала при отражении звука от заданной поверхности следует рассчитать время ______________________ звука.		
(запаздывания)

72. Огибание звуковыми волнами препятствий – это ______________(дифракция)

73. Интервал частот звука, верхняя граница которого в два раза больше нижней, - это ________(октава)

74. Амплитуда звуковых колебаний определяет ___________ (громкость)			

75. Единицей измерения звукового давления является ______________________ (дб, дБ, децибел, децибелл)		

76. Время реверберации тем больше, чем _____________________	объем помещения	
(больше)

77. Явление послезвучания называется   _____________________________  
(реверберация, реверберацией)
													
78. С повышением температуры скорость звука  _____________ (возрастает, растет, растёт, увеличивается)

Сложные (3 уровень)

79. При полном отражении коэффициент звукопоглощения α равен  ____________
(один, 1, одному, единице)
80. По формуле Сэбина определяется среднее время ______________ (реверберации)

Задания свободного изложения
Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания.												
Простые (1 уровень)
81 Дайте определения термину «ультразвук» (Ультразвук - это звуковые волны с частотой выше 20 кГц)
Средне-сложные (2 уровень)

82 Напишите, какими способами может осуществляться перенос тепловой энергии (Перенос тепловой энергии может осуществляться такими способами, как теплопередача, конвекцию и излучение.)
83 Дайте определение термину «реверберация». (Реверберация— это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях.)

84 Напишите, чему равна скорость звука в воздухе при температуре 20 градусов Цельсия (Скорость звука в воздухе составляет примерно 340 метров в секунду)
Сложные (3 уровень)
85 Опишите меры борьбы с конденсацией влаги на поверхностях ограждений. (Основной мерой против конденсации влаги на внутренней поверхности ограждения является снижение влажности воздуха в помещении, что может быть достигнуто усилением его вентиляции. Во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности ограждений достаточно повысить температуру его поверхности выше точки росы. Наилучшим способом защиты ограждения от проникания в него влаги с внутренней поверхности является облицовка её стеклянными или глазурованными плитками на цементном растворе с добавками, делающими его водонепроницаемым.)


Карта учета тестовых заданий (вариант 1)
	Компетенция
	ПК-2 Способность разрабатывать авторские эскизные архитектурные проекты

	Индикатор
	ПК-2.4 Принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат

	Дисциплина
	Физика среды и ограждающих конструкций 

	
Уровень освоения
	Тестовые задания
	Итого

	
	Закрытого типа
	Открытого типа
	

	
	Альтернативный выбор
	Установление соответствия/ последовательности
	
На дополнение
	

	1.1.1      (20%)
	5
	3
	6
	14

	1.1.2      (70%)
	17
	5
	27
	49

	1.1.3      (10%)
	3
	2
	2
	7

	Итого:
	25 шт.
	10 шт.
	35 шт.
	70 шт.



Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 
Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)
	Оценка 
	Процент верных ответов
	Баллы 

	«удовлетворительно»
	70-79%
	61-75 баллов

	«хорошо»
	80-90%
	76-90 баллов

	«отлично»
	91-100%
	91-100 баллов



Ключи ответов

	№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа
	
	
	44
	1А, 2Б

	1
	А
	
	
	45
	3, 4, 1, 2

	2
	А
	
	
	46
	сопротивление

	3
	В
	
	
	47
	теплоустойчивость, теплоустойчивостью)

	4
	В
	
	
	48
	меньше, менее, ниже

	5
	В
	
	
	49
	воздухопроницаемости

	6
	А
	
	
	50
	парциальных

	7
	Б
	
	
	51
	теплопроводности

	8
	А
	
	
	52
	излучение

	9
	Б
	
	
	53
	влаги

	10
	А
	
	
	54
	теплопроводности

	11
	В
	
	
	55
	возрастает, увеличивается

	12
	А
	
	
	56
	0, нулю

	13
	А
	
	
	57
	точкой росы, точка росы

	14
	А
	
	
	58
	возрастает, увеличивается

	15
	Б
	
	
	59
	теплопроводность

	16
	Б
	
	
	60
	4, четыре

	17
	А
	
	
	61
	внутренней

	18
	Б
	
	
	62
	теплопроводность, теплопроводностью

	19
	В
	
	
	63
	уменьшается, снижается

	20
	Б
	
	
	64
	ниже, меньше, менее

	21
	В
	
	
	65
	8, восемь

	22
	Б
	
	
	66
	отопительного периода

	23
	Б
	
	
	67
	не меньше, не менее, больше, выше

	24
	Б
	
	
	68
	реверберация

	25
	А, Г
	
	
	69
	фокус, фокусом

	26
	В, Г
	
	
	70
	звукопоглощающие

	27
	Б,Д
	
	
	71
	запаздывания

	28
	А, Д
	
	
	72
	дифракция

	29
	А, Б
	
	
	73
	октава

	30
	В, Г
	
	
	74
	громкость

	31
	Б, Г
	
	
	75
	дб, дБ, децибел, децибелл

	32
	А, В
	
	
	76
	больше

	33
	А, Б
	
	
	77
	реверберация, реверберацией

	34
	В, Г, Д
	
	
	78
	возрастает, растет, растёт, увеличивается

	35
	А, В
	
	
	79
	один, 1, одному, единице

	36
	1Б, 2А
	
	
	80
	реверберации

	37
	1В, 2Б
	
	
	81
	Ультразвук - это звуковые волны с частотой выше 20 кГц

	38
	2, 1, 3
	
	
	82
	Перенос тепловой энергии может осуществляться такими способами, как теплопередача, конвекцию и излучение

	39
	1В, 2Б

	
	
	83
	Реверберация— это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях

	40
	2, 1, 3
	
	
	84
	Скорость звука в воздухе составляет примерно 340 метров в секунду

	41
	4, 2, 1, 3
	
	
	85
	1.	Основной мерой против конденсации влаги на внутренней поверхности ограждения является снижение влажности воздуха в помещении, что может быть достигнуто усилением его вентиляции. Во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности ограждений достаточно повысить температуру его поверхности выше точки росы. Наилучшим способом защиты ограждения от проникания в него влаги с внутренней поверхности является облицовка её стеклянными или глазурованными плитками на цементном растворе с добавками, делающими его водонепроницаемым. 

	42
	1В, 2А
	
	
	
	

	43
	1Б, 2А, 3В
	
	
	
	



