Карта тестовых заданий
Специальность подготовки: 15.02.16 Технология машиностроения
Компетенции:
ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 
Индикатор:
Практический опыт
Навыками работы с инструментами: Как ручного черчения (карандаш, чертежные инструменты), так и приборами (циркуль, линейки).
Профессиональным ПО (CAD-системы): Навыками автоматизированного проектирования для выполнения чертежей и 3D-моделирования (например, КОМПАС-3D или AutoCAD, в зависимости от учебной программы).
Методами чтения чертежей высокой сложности: Понимание сборочных чертежей и технологических схем.
Навыками оформления документации: В соответствии с нормами ЕСКД (машиностроительное черчение). 
Знать
Правила оформления чертежей: Стандарты ЕСКД (Единая система конструкторской документации) — форматы, масштабы, типы линий, шрифты чертежные.
Методы проекционного черчения: Способы построения изображений (виды, разрезы, сечения) пространственных объектов на плоскости.
Основы машиностроительного черчения: Изображение и обозначение резьб, резьбовых изделий, зубчатых передач.
Правила выполнения эскизов и чертежей деталей: Специфику изображения стандартных деталей и сборочных единиц.
Основные положения технической документации: Правила чтения и оформления технической, проектно-конструкторской и технологической документации
Уметь
Читать технические чертежи: Понимать форму деталей, их размеры, материал и требования по точности (допуски и посадки).
Выполнять чертежи деталей: Построение видов, разрезов, сечений, нанесение размеров, оформление основной надписи.
Составлять спецификации: Оформлять документацию сборочных единиц.
Создавать эскизы: Выполнять эскизы с натуры с соблюдением требований ЕСКД.
Применять компьютерную графику: Пользоваться средствами автоматизированного проектирования (САПР) для создания чертежей.
 
Дисциплина: ОП.01 «Инженерная графика»
Описание теста:
1. Тест состоит из 75 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 90 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.
Кодификатором теста по дисциплине является разделы рабочей программы 
Комплект тестовых заданий
Задания закрытого типа
Задания альтернативного выбора
Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1. Основное назначение технического чертежа — это...
   А) Дать художественное представление об объекте.
   Б) Содержать всю информацию для изготовления и контроля изделия.
   В) Заменить фотографию объекта.
   Г) Быть упрощенным эскизом для общего понимания.

2. Какой формат чертежного листа является самым большим из перечисленных?
   А) А2
   Б) А1
   В) А4
   Г) А0

3. Сплошная основная толстая линия на чертеже применяется для...
   А) Нанесения размеров.
   Б) Обозначения невидимого контура.
   В) Изображения видимого контура предмета.
   Г) Обозначения линии сгиба.

4. Что показывает принципиальная электрическая схема?
   А) Внешний вид устройства.
   Б) Расположение деталей на плате.
   В) Физические размеры компонентов.
   Г) Состав элементов и их электрические связи.

5. Масштаб 1:2 на чертеже означает, что...
   А) Размеры изображения увеличены в два раза.
   Б) Изображение выполнено в натуральную величину.
   В) Размеры изображения уменьшены в два раза.
   Г) Это масштаб увеличения.


Средне-сложные (2 уровень)

6. Стандарты, регламентирующие общие правила выполнения чертежей, относятся к группе...
   А) 7
   Б) 1
   В) 0
   Г) 3

7. Какой ГОСТ устанавливает правила нанесения размеров?
   А) ГОСТ 2.304-81
   Б) ГОСТ 2.302-68
   В) ГОСТ 2.307-68
   Г) ГОСТ 2.309-73

8. Буквенное обозначение «R» перед размерным числом указывает на...
   А) Диаметр.
   Б) Радиус.
   В) Толщину.
   Г) Угол.

9. Сплошная тонкая линия используется для проведения...
   А) Контуров сечения.
   Б) Линий видимого контура.
   В) Выносных и размерных линий.
   Г) Осевых и центровых линий.

10. Формат А3 получается в результате деления пополам формата...
   А) А0
   Б) А4
   В) А2
   Г) А1

11. Устройство для преобразования электроэнергии одного напряжения в другое — это...
   А) Генератор.
   Б) Распределительный щит.
   В) Электродвигатель.
   Г) Трансформатор.

12. Какой из указанных масштабов НЕ является стандартным масштабом уменьшения?
   А) 1:2,5
   Б) 1:10
   В) 1:2
   Г) 1:100

13. Основная надпись (штамп) на листе формата А4 располагается...
   А) В правом нижнем углу вдоль короткой стороны.
   Б) В центре нижней части листа.
   В) В левом верхнем углу.
   Г) По центру правой длинной стороны.

14. Схема, показывающая соединение составных частей изделия и определяющая провода, жгуты, кабели, — это схема...
   А) Принципиальная.
   Б) Расположения.
   В) Общая.
   Г) Соединений (монтажная).

15. Что из перечисленного относится к условным графическим обозначениям (УГО) в электрических схемах?
    А) Обозначение допуска формы.
    Б) УГО резистора, конденсатора, выключателя.
    В) Обозначение шероховатости поверхности.
    Г) Указание базы отсчета размеров.

16. Устройство, предотвращающее ошибочные или опасные операции в электроустановке, — это...
    А) Автоматический выключатель.
    Б) Блокировка.
    В) Контактор.
    Г) Предохранитель.

17. Стандарт на чертежные шрифты — это...
    А) ГОСТ 2.301-68
    Б) ГОСТ 2.305-68
    В) ГОСТ 2.304-81
    Г) ГОСТ 2.306-68

18. В графе «Масса» основной надписи массу указывают, как правило...
    А) В граммах с буквой «г».
    Б) В килограммах без указания единицы.
    В) В тоннах с буквой «т».
    Г) Массу на чертеже не указывают.

19. Цепи управления, защиты и измерения в электроустановках называют...
    А) Силовыми цепями.
    Б) Первичными цепями.
    В) Осветительными сетями.
    Г) Вторичными цепями.

20. Знак «◠» (дуга) перед размерным числом указывает на...
    А) Диаметр сферы.
    Б) Радиус.
    В) Угол.
    Г) Длину дуги.

21. Резьбу, обозначаемую как «G 1/2"», называют...
    А) Метрической.
    Б) Трубной цилиндрической.
    В) Трапецеидальной.
    Д) Упорной.

22. Изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью для показа внутреннего устройства, — это...
    А) Сечение.
    Б) Вид.
    В) Разрез.
    Г) Выносной элемент.

23. Пример неразъемного соединения — это соединение...
    А) Болтовое.
    Б) Шлицевое.
    В) Сварное.
    Г) Шпоночное.

24. Электроустановка, в которой электрическая энергия преобразуется в другой вид энергии, — это...
    А) Электростанция.
    Б) Линия электропередачи.
    В) Преобразовательная подстанция.
    Г) Потребитель электроэнергии (электроприемник).

25. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется...
    А) Посадкой.
    Б) Отклонением.
    В) Допуском.
    Г) Квалитетом.

26. Для чего на чертеже применяют «выносной элемент»?
    А) Для указания порядка сборки.
    Б) Для детального увеличения мелкого или сложного фрагмента.
    В) Для изображения предмета в перспективе.
    Г) Для обозначения материала детали.

27. Основным документом для выполнения электромонтажных работ является...
    А) Спецификация.
    Б) Чертеж общего вида.
    В) Габаритный чертеж.
    Г) Монтажная схема (схема соединений).

28. Аббревиатура «КРУ» расшифровывается как...
    А) Кабельный распределительный узел.
    Б) Комплектное распределительное устройство.
    В) Контрольный распределительный узел.
    Г) Коммутационно-распределительное устройство.

29. Стандарт, устанавливающий условные графические обозначения трубопроводов, — это...
    А) ГОСТ 2.785-70
    Б) ГОСТ 21.206-93
    В) ГОСТ 2.305-68
    Г) ГОСТ 2.421-70

30. Устройство для передачи электроэнергии в пределах помещения в виде неизолированных проводников на изоляторах — это...
    А) Шинопровод.
    Б) Кабельная линия.
    В) Токопровод.
    Г) Воздушная линия.

31. Для обозначения сферической поверхности перед размерным числом пишут слово...
    А) «Радиус»
    Б) «Диаметр»
    В) «Сфера»
    Г) «Шар»

32. На принципиальных схемах обмотки трансформатора часто изображают в виде...
    А) Двух полуокружностей.
    Б) Реалистичной катушки с витками.
    В) Прямоугольника или нескольких прямоугольников.
    Г) Треугольника.

33. Цифра «2» в обозначении ГОСТ 2.304-81 означает, что стандарт относится к...
    А) Конструкторской документации (ЕСКД).
    Б) Системе проектной документации для строительства (СПДС).
    В) Стандартам на материалы.
    Г) Группе общих правил выполнения чертежей.

Сложные (3 уровень)

Задания на установление соответствия/последовательности

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

34  Установите соответствие между типом линии и её основным назначением:
	1. Сплошная толстая основная
2. Штриховая
3. Сплошная тонкая
4. Штрихпунктирная
	   А. Осевые и центровые линии.
   Б. Линии невидимого контура.
   В. Линии видимого контура.
   Г. Выносные и размерные линии.


35 Установите соответствие между названием схемы и её описанием:
	1. Принципиальная схема
2. Монтажная схема
3. Структурная схема
4. Общая схема
	   А. Определяет составные части и взаимодействие между ними.
   Б. Показывает соединения составных частей в изделии.
   В. Определяет полный состав элементов и связей между ними.
   Г. Показывает расположение составных частей в изделии.


36. Установите правильную последовательность основных форматов листов (от самого большого к самому маленькому).
А. А2
Б. А1
В. А4
Г. А0
Д. А3

37. Установите последовательность чтения основных надписей на сборочном чертеже (сверху вниз).
А. Масса
Б. Обозначение документа
В. Наименование изделия
Г. Литера

38. Установите логическую последовательность оформления листа перед началом черчения.
А. Начертить рамку.
Б. Заполнить основную надпись.
В. Выбрать и нанести формат листа.
Г. Разметить поле чертежа.

39. Установите последовательность действий при нанесении размеров диаметра.
А. Провести выносные линии.
Б. Указать знак диаметра (⌀).
В. Записать размерное число.
Г. Провести размерную линию со стрелками.

Средне-сложные (2 уровень)

40 Установите соответствие между элементом и видом электрической схемы, где он преимущественно используется:

	1. Условное графическое обозначение реле
2. Условное буквенно-цифровое обозначение контакта (например, 3:1)
3. Изображение клеммной колодки с номерами зажимов
4. Линия электрической связи
	   А. Схема соединений (монтажная)
   Б. Принципиальная схема
   В. Любой вид электрической схемы
   Г. Схема расположения



41 Установите соответствие между понятием и его определением в контексте стандартов ЕСКД
	1. Изделие
2. Деталь
3. Сборочная единица
4. Комплекс
	   А. Изделие, не подлежащее дальнейшей разборке.
   Б. Совокупность изделий, связанных общей конструкцией.
   В. Любой предмет производства, подлежащий изготовлению.
   Г. Изделие, составные части которого подлежат соединению сборочными операциями.


Сложные (3 уровень)

42 Установите соответствие между документом и группой стандартов ЕСКД, к которой он относится:
	1. ГОСТ 2.301-68 «Форматы»
2. ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования»
3. ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам»
4. ГОСТ 3.1102-2011 «Стадии разработки»
	   А. Стандарты, общие для всех отраслей промышленности (Группа 0).
   Б. Стандарты, регламентирующие правила выполнения схем (Группа 7).
   В. Стандарты системы технологической документации (Группа 3 ЕСТД).
   Г. Стандарты, регламентирующие общие правила выполнения чертежей (Группа 1).



43 Установите соответствие между требованием к оформлению чертежа и конкретным стандартом, который его устанавливает:

	1. Ширина букв и цифр в одном шрифте должна быть одинаковой.
2. Допускается проводить размерные линии с обрывом при указании размера диаметра окружности.
3. На сборочных чертежах разные неразъёмные части имеют один порядковый номер.
4. Допускается изображать не все стандартные и покупные изделия, входящие в комплекс.
	   А. ГОСТ 2.305-68 «Изображения – виды, разрезы, сечения».
   Б. ГОСТ 2.109-73 «Основные требования к чертежам».
   В. ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи».
   Г. ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные».




Задания открытого типа
Задания на дополнение
Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

44. Графический конструкторский документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его изготовления и контроля, называется ____.

45. Сплошная ____ линия используется для изображения видимых контуров предмета.

46. Формат листа, стороны которого равны 297x210 мм, обозначается как ____.

47. Электрическая схема, показывающая полный состав элементов и связей между ними, называется ____ схемой.

48. Число, показывающее отношение линейных размеров изображения на чертеже к натуральным размерам предмета, — это ____.

Средне-сложные (2 уровень)

49.  Линия, состоящая из чередующихся штрихов и точек, называется ____ и используется для проведения осей симметрии.

50.  Обозначение «М16х1.5» на чертеже указывает на метрическую резьбу с шагом 1.5 мм и ____ 16 мм.

51.  Изображение, показывающее форму детали в плоскости, перпендикулярной оси, называется видом ____.

52.  Электрическая схема, определяющая конструктивные связи между составными частями установки, — это схема ____.

53. Число, проставленное над полкой линии-выноски, указывает на ____ детали или сборочной единицы на сборочном чертеже.

54. Спецификация — это текстовый документ, определяющий состав ____ единицы.
55. ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные ____.

56. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) на чертеже должно быть ____, но достаточным для полного представления о предмете.

57. Размер, не подлежащий выполнению по данному чертежу и указываемый только для удобства пользования, называется ____ размером.

58. Угловой скос на кромке детали, устраняемый для безопасности или облегчения сборки, называется ____.

59. Поверхность, от которой задаётся база отсчета размеров на чертеже, называется ____ базой.

Сложные (3 уровень)

60. Условное графическое обозначение элемента, повторяющееся на схеме несколько раз, может изображаться упрощенно в виде ____ контура.

61. В условном буквенно-цифровом обозначении (позиционном обозначении) для конденсаторов используется буква ____.

62. ГОСТ 2.755-87 устанавливает условные графические обозначения для аппаратов ____ и контактных соединений.
63. Техническое требование, относящееся к способу изготовления или отделки детали, на чертеже называется ____.

64. В системе ЕСКД стандарты, регламентирующие общие правила выполнения чертежей, относятся к ____ группе.

65. Параметр, количественно характеризующий микрогеометрию поверхности детали, — это ____.

66. Резьба, обозначаемая буквой «G» (например, G 1/2"), называется трубной ____ резьбой.

67. Знак «〨», нанесенный перед размерным числом, указывает на размер ____ квадрата.

68. Способ изображения взаимосвязи составных частей изделия, расположенных на разных листах, с помощью таблицы — это ____.

69. Линия невидимого контура выполняется ____ линией.

70. В конструкторской документации буква «Л» в основном поле штампа (в графе «Лит.») означает, что чертеж является ____ листом.

Задания свободного изложения
Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)
71. Объясните, для чего нужна основная надпись (штамп) на чертеже. Перечислите 4-5 основных сведений, которые в ней указываются.

72. Что такое «масштаб чертежа»? Приведите примеры и объясните, как понимать обозначения «1:1», «2:1» и «1:2».

Средне-сложные (2 уровень)
73.  Объясните ключевые различия между сборочным чертежом и чертежом общего вида. Какую информацию извлекает из каждого из них инженер-конструктор и технолог?

74.  Опишите, какую эволюцию проходит информация о детали: от первоначальной идеи до готового рабочего чертежа. Какие основные документы (эскиз, чертеж, модель) создаются на этом пути и какова их роль? 

Сложные (3 уровень)
75.  Проанализируйте роль и место классического инженерного («бумажного») черчения в современном цифровом производстве. Является ли оно устаревшим навыком в эпоху мощных CAD-систем (таких как Компас, AutoCAD, SolidWorks), или его фундаментальные принципы и правила (ЕСКД) стали еще важнее? Обоснуйте свою точку зрения.


Карта учета тестовых заданий
	Специальность подготовки
	15.02.16 Технология машиностроения 

	Дисциплина
	ОП.01 «Инженерная графика»

	Компетенция
	ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 04: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 09.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 


	Индикатор
	Практический опыт
Электротехнологическом черчении 
Знать
Правила оформления чертежей; 
Основные правила построения электрических схем, условные обозначения элементов устройств связи, электрических релейных и электронных схем;
Основы оформления технической документации на электротехнические устройства.
Уметь
Читать и выполнять структурные, принципиальные функциональные и монтажные схемы электротехнических устройств;
Пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД) 


	
Уровень освоения
	Тестовые задания
	Итого

	
	Закрытого типа
	Открытого типа
	

	
	Альтернативный выбор
	Установление соответствия/ последовательности
	
На дополнение
	Свободного изложения
	

	1 (20%)
	5
	6
	5
	2
	18

	2 (70 %)
	27
	2
	11
	2
	42

	3 (10 %)
	1
	2
	11
	1
	15

	Итого:
	33 шт.
	10 шт.
	27 шт.
	5 шт.
	75 шт



Критерии оценивания
Критерии оценивания тестовых заданий
Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.
Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов. 
Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)
	Оценка 
	Процент верных ответов
	Баллы 

	«удовлетворительно»
	70–79 %
	61–75 баллов

	«хорошо»
	80–90 %
	76–90 баллов

	«отлично»
	91–100 %
	91–100 баллов



Ключи ответов

	№ тестовых заданий
	Номер и вариант правильного ответа
	
	
	
	

	1
	Б
	
	
	49
	Штрихпунктирная 

	2
	Г
	
	
	50
	номинальным диаметром 

	3
	В
	
	
	51
	Слева 

	4
	Г
	
	
	52
	Соединений 

	5
	В
	
	
	53
	Позицию 

	6
	Г
	
	
	54
	Сборочной 

	7
	В
	
	
	55
	Шрифты 

	8
	Б
	
	
	56
	Минимальным 

	9
	В
	
	
	57
	Справочным 

	10
	Г
	
	
	58
	Фасокой 

	11
	Г
	
	
	59
	Технологической 

	12
	А
	
	
	60
	Упрощенного 

	13
	А
	
	
	61
	C 

	14
	Г
	
	
	62
	Коммутационных 

	15
	Б
	
	
	63
	Надписью 

	16
	Б
	
	
	64
	Первой 

	17
	В
	
	
	65
	Шероховатость 

	18
	Б
	
	
	66
	Цилиндрической 

	19
	Г
	
	
	67
	Стороны 

	20
	Б
	
	
	68
	Таблицей перечня элементов 

	21
	Б
	
	
	69
	Штриховой 

	22
	В
	
	
	70
	Оригиналом 

	23
	В
	
	
	
	

	24
	Г
	
	
	
	

	25
	В
	
	
	
	

	26
	Б
	
	
	
	

	27
	Г
	
	
	
	

	28
	Б
	
	
	
	

	29
	Б
	
	
	
	

	30
	В
	
	
	
	

	31
	В
	
	
	
	

	32
	В
	
	
	
	

	33
	А
	
	
	
	

	34
	1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А
	
	
	
	

	35
	1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г
	
	
	
	

	36
	Г, Б, А, Д, В
	
	
	
	

	37
	Б, В, А, Г
	
	
	
	

	38
	В, А, Г, Б
	
	
	
	

	39
	А, Г, Б, В 
	
	
	
	

	40
	1-Б, 2-Б, 3-А, 4-В
	
	
	
	

	41
	1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б
	
	
	
	

	42
	1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В
	
	
	
	

	43
	1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б
	
	
	
	

	44
	Чертеж 
	
	
	
	

	45
	основная толстая 
	
	
	
	

	46
	А4
	
	
	
	

	47
	Принципиальной 
	
	
	
	

	48
	Масштаб 
	
	
	
	


 

