ТЕСТ
Карта тестовых заданий

Специальность подготовки: 15.02.16 Технология машиностроения
Компетенции:
ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 02: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 
Индикатор:
Знать
Классификацию материалов: маркировку сталей (конструкционных, инструментальных), чугунов, цветных сплавов и пластмасс.
Диаграмму «Железо-углерод»: критические точки, фазы (аустенит, феррит, перлит) и их влияние на свойства.
Термическую обработку: суть закалки, отпуска, отжига и нормализации (как изменить твердость металла «печкой»).
Механические свойства: твердость, прочность, пластичность, вязкость и методы их измерения (Бринелль, Роквелл).
Способы упрочнения: цементацию, азотирование и ТВЧ-закалку.
Уметь
Расшифровывать маркировку: понимать «на лету», что сталь 40Х — легированная хромом, а У8 — углеродистая инструментальная.
Выбирать материал: подбирать оптимальный сплав для конкретной детали (вал, зубчатое колесо, резец) исходя из условий работы.
Назначать термообработку: определять, какой режим нагрева и охлаждения нужен, чтобы деталь стала износостойкой или, наоборот, вязкой.
Пользоваться микроскопом: определять микроструктуру металла и выявлять дефекты (трещины, раковины).
Работать со справочниками: находить точные химические составы и физико-механические параметры материалов по ГОСТам.
Дисциплина: ОП.03 «Материаловедение»
Описание теста:
1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагаются задания открытого и закрытого типов разных уровней сложности.
2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки
3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов. 
4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий (61 балл).
5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более … минут. На каждое тестовое задание в среднем по … минуты.
6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора
Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1. С точки зрения их внутреннего строения, свойства металлов зависят от:
А) химического состава
Б) типа кристаллической решетки
В) количества компонентов
Г) температуры

2. От степени переохлаждения металла при кристаллизации размер зерен зависит от:
А) Чем больше степень переохлаждения, тем крупнее зерно
Б) Размер зерна не зависит от степени переохлаждения
В) Чем больше степень переохлаждения, тем мельче зерно
Г) Зависимость неоднозначна: с увеличением переохлаждения зерно одних металлов растет, других - уменьшается

3. Процесс кристаллизации металла или сплава-это: 
А) переход из твердого состояния в жидкое
Б) переход из твердого состояния в газообразное
В) переход в аморфное состояние
Г) переход из жидкого состояния в твердое с образованием кристаллической структуры

4. Макроскопический анализ материалов позволяет определить
А) химический состав
Б) механические свойства
В) форму и размер зерен
Г) макродефекты

5. Прочность – это способность материала:
А) сопротивляться действию внешних сил без разрушения
Б) восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки
В) сопротивляться проникновению более твердого материала
Г) способность материала изменять свою форму под действием внешней нагрузки и восстанавливать ее после снятия

6. Упругость – это:
А) способность материала выдерживать нагрузки не разрушаясь
Б) способность материала изменять свою форму при приложении внешних нагрузок не разрушаясь
В) способность материала изменять свою форму под действием внешней нагрузки и восстанавливать ее после снятия
Г) сопротивляться проникновению более твердого материала

7. Мерой внутренних сил, возникающих в материале под влиянием внешних воздействий является
А) деформация
Б) напряжение
В) наклеп
Г) твердость

8. Свойство материалов сопротивляться разрушению называется
А) плотность
Б) прочность
В) деформирование
Г) упругость

9. Существование одного и того же химического элемента в виде двух и более простых веществ, различных по строению и свойствам называется
А) Аллотропия
Б) Пластичность
В) Прочность
Г) Кристаллизация

10. Механическим свойством является
А) жидкотекучесть
Б) теплопроводность
В) твердость
Г) свариваемость

11. Пластичность - это…
А) Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состояния в жидкое
Б) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята
В) Свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработке резанием
Г) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять литейную форму

12. Твердость – это…
А) способность металла образовывать сварной шов, без трещин
Б) способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого тела
В) свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании
Г) уменьшение объема или линейных размеров расплавленного металла или сплава при его охлаждении до комнатной температуры

13.  Способность тел проводить тепло при нагревании – это…
А) температура плавления
Б) теплопроводность
В) теплоемкость
Г) плотность

14. Физическим свойством является
А) теплопроводность
Б) кислотостойкость
В) окалиностойкость
Г) жаростойкость

15. Испытаниями на растяжение определяют свойства металлов:
А) технологические
Б) химические
В) механические
Г) физические

16. Испытаниями на стойкость против коррозии определяют свойства металлов
А) технологические
Б) химические
В) физические
Г) механические

17. Упругая деформация
А) остается после снятия нагрузки
Б) исчезает после снятия нагрузки
В) после снятия нагрузки появляется трещина
Г) пропорциональна приложенному напряжению

18. К химическим свойствам металлов относятся:
А) износостойкость
Б) твёрдость
В) теплопроводность
Г) коррозионностойкость

19. К физическим свойствам металлов относятся:
А) износостойкость
Б) твёрдость
В) теплопроводность
Г) коррозионностойкость

20. Упругость - это
А) способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения
Б) способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил
В) способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил
Г) способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела

21. Продуктами доменного процесса являются
А) сталь
Б) латунь
В) бронза
Г) чугун

22. Химическое соединение Fe3С называется
А) цементитом
Б) ферритом
В) аустенитом
Г) ледебуритом

23. Сталь – это
А) сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода
Б) сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода
В) сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С
Г) сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

24. Чугунами называют
А) сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода
Б) сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода
В) сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С
Г) сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С

25. Чугун, в котором весь углерод находится в виде химического соединения Fe3С, называетс
А) серым
Б) ковким
В) белым
Г) высокопрочным

26. Чугуны с пластинчатой формой графита называются
А) серыми
Б) ковкими
В) белыми
Г) высокопрочными

27. Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются
А) серыми
Б) ковкими
В) белыми
Г) высокопрочными

28. Чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму называется
А) серым
Б) ковкими
В) белыми
Г) высокопрочными

29. Целью легирования является
А) создание сталей с особыми свойствами
Б) получение гладкой поверхности
В) повышение пластических свойств
Г) уменьшения поверхностных дефектов

30. Маркой углеродистой инструментальной стали является
А) 45
Б) БСт3
В) У7
Г) 5ХНМ

Средне-сложные (2 уровень)

31. Сталь из чугуна можно получить, если
А) увеличить содержание углерода
Б) уменьшить содержание углерода
В) уменьшить содержание примесей
Г) увеличить содержание примесей
Д) добавить легирующие элементы

32. Вредной примесью в чугунах является
А) марганец
Б) сера
В) углерод
Г) кремний

33. Железо и его сплавы принадлежит к
А) тугоплавким металлам
Б) черным металлам
В) диамагнетикам
Г) металлам с высокой удельной прочностью

34. В белом чугуне графит имеет форму
А) хлопьевидная
Б) в белом чугуне графита нет
В) шаровидная
Г) пластинчатая

35. Маркой высококачественной стали является
А) У12
Б) 45А
В) БСт3сп
Г) 45


36. Маркой углеродистой качественной конструкционной стали является
А) У12
Б) 45А
В) БСт3сп
Г) ст.45

37. Маркой полуспокойной стали является
А) 45
Б) Ст1кп
В) БСт6сп
Г) ВСт4пс

38. Качество стали зависит от содержания
А) серы и фосфора
Б) фосфора и марганца
В) серы и кремния
Г) кремния и марганца

39. СЧ15 – одна из марок серого чугуна с пластинчатым графитом. Цифра 15 означает
А) содержание углерода в процента
Б) относительное удлинение
В) предел прочности при растяжении
Г) твёрдость по Бринеллю

40. Основным легирующим элементом быстрорежущей стали является
А) хром
Б) кобальт
В) кремний
Г) вольфрам

41. Дополните определение, вписав пропущенное числовое значение:
Сталь - это сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет 	

42.  Впишите пропущенные числовое значение:
Чугун- это сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет	

43. Впишите пропущенное слово:
В зависимости от состояния углерода и легирующих добавок в сплаве различают белые, серые, ковкие и	

44. Выберите правильные ответы и обведите их номера:
Какое влияние оказывает повышение содержания углерода на свойства железоуглеродистых сплавов?
А) увеличивает твердость    
Б) увеличивает пластичность  
В) увеличивает ударную вязкость
Г) не влияет

45. Дополните предложение, вписав пропущенное слово:
В маркировке легированной стали буквой "Г" обозначается металл	

46. Дополните определение, вписав пропущенные цифры:
Сталь 12ХН3А – легированная высококачественная, содержит углерода (в среднем) 	%

47. Впишите пропущенные слова:
По химическому составу стали, и сплавы подразделяются на две группы	

48. Установите соответствие между определениями и их характеристиками
	Определения

	1.	Чугун выплавляют в…
2.	Сталь выплавляют в …

	Характеристики

	А) Доменных печах
Б) Мартеновских печах
В) Электропечах
Г) Конверторных печах



49. Установите соответствие между определениями и их характеристиками
	определения

	1.	Вредные примеси чугуна
2.	Полезные примеси чугуна

	Характеристики

	А) Сера 
Б) Фосфор
В) Марганец
Г) Кремний
Д) Углерод



50. Дополните предложение, вписав пропущенные слова:
Сталь получают из 		 чугуна

51. Дополните предложение, вписав пропущенные слова:
Раскисление – это 		

52. Установить соответствие между определениями и их характеристиками
	определения

	1.Углеродистые стали обыкновенного качества
2.Качественные стали
3.Инструментальные углеродистые стали
4.Легированные стали

	характеристики

	А) 25ХГСД
Б) У7А
В) БСт3сп
Г) 25Г



53. Установите соответствие между определениями и их характеристиками по состоянию углерода в чугуне
	определения

	1. высокопрочный чугун
1. серый чугун
1. ковкий чугун
1. белый чугун

	характеристики

	А) в виде карбида; 
Б) в виде пластинчатого графита; 
В) в форме шаровидного графита; 
Г) в форме хлопьевидного графита;



54. Дополните предложение, вписав пропущенные слова:
Легированная сталь - сталь, которая, …

55. Дополните предложение, вписав пропущенное слово:
Химическое соединение Fe3С называется…

Сложные (3 уровень)

56. Дополните определение, вписав пропущенные цифры
Сталь У12 – углеродистая инструментальная, содержит углерода (в среднем) 	%

57. Дополните предложение, вписав пропущенные слова:
Процесс термической обработки состоит из операций нагрева, 	 при данной температуре и 
	 с определенной скоростью.

58. Дополните определение, вписав пропущенные слова:
Закалкой называют нагрев стали до температуры выше критических, выдержка при этой температуре и последующее 	

59. Дополните определение, вписав пропущенное слово
Сплав меди с цинком – это 	

60. Дополните предложение, вписав пропущенное слово
Сплав меди с оловом и другими химическими элементами называют 	

61. Дополните предложение, вписав пропущенное слово:
Антифрикционный сплав на основе меди ЛАЖМц52-5-2-1 называется 	

62. Установите соответствие между определениями и их характеристиками
	определения

	1. Физические свойства 

2.Химические свойства.

3.Механические свойства

	характеристика

	А) Группа свойств, характеризующих способность конструкционных материалов выдерживать различные нагрузки.  
Б) Свойства конструкционных материалов, которые определяют состояние вещества при определенных условиях.  
В) Характер взаимодействия атомов металлов с другими металлами или неметаллами в процессе кристаллизации



63. Установите соответствие между определениями и их характеристиками
	Определения 

	1. Металлы.
2. Сплавы.
3.Компоненты.
4. Материалы.

	Характеристики 

	А) Твердые и жидкие вещества- получают сплавлением или спеканием двух или более металлов или металлов с неметаллами.
Б) Элементы, образующие сплав.
В) Непрозрачные вещества, обладающие специфическим металлическим блеском, пластичностью, высокой теплопрводностью и электропроводностью.
Г) Вещества, полученные из сырья и служащие для производства полуфабрикатов, производственных и строительных деталей и готовых изделий.



64. Установите соответствие между определениями и их характеристиками
	Определения

	1.Деформация 
2.Пластичность
3.Механические свойства

	Характеристики

	А) Группа свойств, характеризующих способность конструкционных материалов выдерживать различные нагрузки.  
Б) Изменение формы и размеров деталей под действием нагрузок.  
В) Способность конструкционных материалов изменять свою форму и размеры под действием нагрузки и сохранять остаточную деформацию после снятия нагрузки



65. Дополните предложение, вписав пропущенное слово: 
Способность металлов образовывать прочное сварное соединение – это 	

66. Установите соответствие между определениями и их характеристиками
	определения

	1. способность материала сопротивляться действию внешних сил без разрушения
2. способность материала изменять свою форму и размеры под действием внешних сил
3. способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер после прекращения действия внешних сил
4. способность материала оказывать сопротивление проникновению в него другого более твердого тела

	характеристики

	А) упругость
Б) твердость
В) прочность
Г) пластичность




67. Дополните предложение, вписав пропущенное слово:
Величина, равная отношению массы вещества к занимаемому объему называется 		

68. Дополните предложение, вписав пропущенное слово:
Способность металлов и сплавов противостоять действию растворов кислот называется 		

69. Дополните предложение, вписав пропущенные слова:

Кристаллизация – это 	

70. Дополните предложение, вписав пропущенное слово:
Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого-либо тела называется 		
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	менее 2,14%

	6
	3
	
	
	
	42
	более 2,14%
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	43
	высокопрочные

	8
	2
	
	
	
	44
	А

	9
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	45
	марганец

	10
	3
	
	
	
	46
	0,12

	11
	2
	
	
	
	47
	углеродистые и легированные

	12
	2
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	1 – А
2 – Б, В, Г

	13
	2
	
	
	
	49
	1-А, Б
2-В, Г
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	50
	передельного чугуна
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	процесс удаления кислорода из стали
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	удельный вес (плотность)
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	кислотостойкость
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	переход металла из жидкого состояние в твердое

	34
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